|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, мм** | **Управление** |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1. Ширина 1,0 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 960х570х630 | 1000х670х1270 | Аналоговое |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1. Ширина 1,2 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1160x570x630 | 1200x670x1270 | Аналоговое |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1. Ширина 1,5 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1500х570х630 | 1540х670х1270 | Аналоговое |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ2. Ширина 1,8 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1760x570x630 | 1800x670x1270 | Аналоговое |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1К. Ширина 1,0 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 960х570х630 | 1000х670х1270 | Микропроцессорное |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1К. Ширина 1, 2 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1160x570x630 | 1200x670x1270 | Микропроцессорное |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ1К. Ширина 1, 5 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1500х570х630 | 1540х670х1270 | Микропроцессорное |
| Бокс ламинарный микробиологической безопасности ЛБ2К. Ширина 1,8 м. В комплект входит стол–подставка на колесах. | 1760x570x630 | 1800x670x1270 | Микропроцессорное |