|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина волны, нм** | **808** | | **808** | **1064** | | **755** | |
| Размер рабочего окна, мм | 15х25 | | 10х10 | 10х10 | | 10х10 | |
| Макс. плотность энергии | До 30 Дж/см2 | | До 50 Дж/см2 | До 50 Дж/см2 | | До 50 Дж/см2 | |
| Мощность, Вт | 4000 | | 1000 | 1000 | | 1000 | |
| Макс. частота повторения импульсов, Гц | 15 | | | | | | |
| Гарантия | 15 000 000 импульсов | | | | | | |
| **Wavelength, nm** | | 808 | | | 808 | | 1060 | 755 |
| Spot size, mm | | 15х25 | | | 10х10 | | 10х10 | 10х10 |
| Max fluence | | Up to 30 J/cm2 | | | Up to 50 J/cm2 | | Up to 50 J/cm2 | Up to 50 J/cm2 |
| Power, W | | 4,000 | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| Max pulse repetition, Hz | | 15 | | | 15 | | 15 | 15 |
| Warranty | | 15,000,000 shots | | | | | | |