|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина волны, нм** | **808** | **808** | **1064** | **755** |
| Размер рабочего окна, мм | 15х25 | 10х10 | 10х10 | 10х10 |
| Макс. плотность энергии | До 30 Дж/см2 | До 50 Дж/см2 | До 50 Дж/см2 | До 50 Дж/см2 |
| Мощность, Вт | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Макс. частота повторения импульсов, Гц | 15 |
| Гарантия | 15 000 000 импульсов |
| **Wavelength, nm** | 808 |   808 |  1060  | 755  |
| Spot size, mm | 15х25 | 10х10 | 10х10 | 10х10 |
| Max fluence | Up to 30 J/cm2 | Up to 50 J/cm2 | Up to 50 J/cm2 | Up to 50 J/cm2 |
| Power, W | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Max pulse repetition, Hz | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Warranty | 15,000,000 shots |