|  |  |
| --- | --- |
| **технические характеристики** | **СХ41** |
| Оптическая система | UIS2 (Universal Infinity System) |
| Система освещения | Встроенный осветитель проходящего света | Галогеновая лампа 6В/30Вт |
| Система фокусировки | Грубый ход | 36.8 мм |
| Полный ход | 25 мм |
| Шаг точной настройки | 2.5 μм |
| Револьверная головка | Пятигнездная, ориентированная внутрь |
| Тубус | Тип | Бинокуляр |
| Видимое поле изображения F.N. | 20 |
| Наклон тубуса | 30˚ |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 45 – 75 мм |
| Предметный столик | Габариты | 188(Ш)х134(Г) |
| Диапазон движения препаратоводителя | 76(Х)х50(Y) мм |
| Держатель препаратов | Двойной, с двух сторон |
| Конденсор | Тип | Аббе, с встроенным фильтром дневного света |
| N.A. | 1.25 с масл. имм. |
| Диафрагма | Апертурная ирисовая, встроенная |
| Объективы | План ахромат | 4х |
| 10х |
| 40х |
| 100х (имм.) |
| Окуляры | WHB10х |
| Габариты микроскопа (ШхГхВ) мм | 233х367.5х432 |