|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Базовый/ максимальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении  активной /реактивной энергии | Включение | Постоянная счетчика,  имп./(кВт.ч), имп./(квар.ч) | УКН |
| РиМ 489.23 | 5/100 | 3х230/400 | 1 / 2 | Непосредственное | 4 000 | Нет |
| РиМ 489.24 | 5/100 | 3х230/400 | 1 / 2 | Непосредственное | 4 000 | Есть |
| РиМ 489.25 | 10/100 | 3х230/400 | 0,5S/ 1 | Непосредственное | 4 000 | Нет |
| РиМ 489.30 | 5/10 | 3х230/400 | 0,5S/ 1 | С использованием  транс-ов тока | 36 000 | РУ |
| РиМ 489.32 | 5/10 | 3х57,7/100 | 0,5S/ 1 | С использованием  транс-ов тока и  напряжения | 36 000 | РУ |
| РиМ 489.34 | 5/10 | 3х57,7/100 | 0,2S/ 0,5S | С использованием  транс-ов тока и  напряжения | 36 000 | РУ |
| РиМ 489.36 | 1/2 | 3х57,7/100 | 0,5S/ 1 | С использованием  транс-ов тока и  напряжения | 180 000 | РУ |
| РиМ 489.38 | 1/2 | 3х57,7/100 | 0,2S/ 0,5S | С использованием  транс-ов тока и  напряжения | 180 000 | РУ |